Расчет валов
Расчет тихоходного вала
Силы в зацеплении

Крутящий момент на валу

Размеры вала

Делительный диаметр вала 

Момент возникающий на валу

Консольная нагрузка

Определяем реакции опор

В плоскости YZ

пл. YZ

В плоскости XY
эп. MYZ

пл. XY

эп. MXY

Определяем реакции опор
от консольной нагрузки
пл. K

эп. MK

T
Определяем изгибающие моменты
В плоскости YZ в сечении 1-1

В плоскости XY в сечении 1-1

В плоскости консольной нагрузки
В сечении 1-1

В сечении 2-2

Определяем суммарные изгибающие моменты
В сечении 1-1

В сечении 2-2

Сравнивая полученные значения, делаем вывод, что наиболее опасным сечением вала является сечение 1-1, где расположено зубчатое колесо
Выполняем эскиз вала
Диаметр выходного участка вала

Диаметр вала под подшипник

Диаметр вала под колесом

Диаметр буртика (уступа)

1 - 1

Выполняем проверочный расчет вала на сопротивление усталости
Определяем коэффициент запаса прочности в сечении 1-1. На этом участке вала установлена шпонка. Диаметр вала d2 = 63 мм.
Вал изготовляем из стали 40Х 
термообработка - улучшение
Предел прочности

Коэффициенты

Размеры шпоночного соединения

Момент сопротивлению изгиба

Переменные составляющие циклов напряжений

Постоянные составляющие циклов напряжений

Общие коэффициенты концентрации напряжений

Коэффициент запаса прочности в сечении 1-1
что больше допустимого значения. Условие расчета выполнено